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Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 2000mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado. 

Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 2300mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado. 

Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 2500mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado

Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 2800mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado. 




Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 3000mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.


[bookmark: _cpj2xnmm8ugn]Galvanizado carga 6t
Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 2000mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado Galvanizado en caliente.

Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 2300mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado Galvanizado en caliente.

Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 2500mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado Galvanizado en caliente.

Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 2800mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado Galvanizado en caliente.

Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 3000mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado Galvanizado en caliente.


[bookmark: _372hgxviqoqx]Galvanizado carga 15t
Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 2000mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado Galvanizado en caliente.

Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 2300mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado Galvanizado en caliente.

Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 2500mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado Galvanizado en caliente.

Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 2800mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado Galvanizado en caliente.

Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 3000mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado Galvanizado en caliente.

[bookmark: _4v5zeupl9cj3]Lacado carga 15t
Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 2000mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 2300mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 2500mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 2800mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Rampa niveladora hidráulica de labio abatible Alapont Global de medidas 2000 x 3000mm con labio de 400mm, con plataforma en acero lagrimado de 5/7 mm y refuerzos estructurales inferiores (10 viguetas tipo IPN 100) para evitar deformaciones y labio de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo.Grupo motor de aprox. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y  laterales guardapies. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

