[bookmark: _qv8m0hz63yia]Pasarela de acero fija
[bookmark: _fs8bnq7kg4o]Lacado 5t

Pasarela de acero fija Alapont Global, de medidas 1500x1000mm. Nivelación de la plataforma equilibrada por resortes a tracción de acero aleado. Superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con perfiles laminados en frío en su cara inferior. Capacidad máxima de 5.000 kg. Posición de espera con bloqueo de la plataforma para mayor seguridad y comodidad de manipulación, permite evitar colisiones accidentales en el retroceso y la aproximación del vehículo. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, insensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Pasarela de acero fija Alapont Global, de medidas 1500x1200mm. Nivelación de la plataforma equilibrada por resortes a tracción de acero aleado. Superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con perfiles laminados en frío en su cara inferior. Capacidad máxima de 5.000 kg. Posición de espera con bloqueo de la plataforma para mayor seguridad y comodidad de manipulación, permite evitar colisiones accidentales en el retroceso y la aproximación del vehículo. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, insensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Pasarela de acero fija Alapont Global, de medidas 1500x1500mm. Nivelación de la plataforma equilibrada por resortes a tracción de acero aleado. Superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con perfiles laminados en frío en su cara inferior. Capacidad máxima de 5.000 kg. Posición de espera con bloqueo de la plataforma para mayor seguridad y comodidad de manipulación, permite evitar colisiones accidentales en el retroceso y la aproximación del vehículo. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, insensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Pasarela de acero fija Alapont Global, de medidas 2000x1000mm. Nivelación de la plataforma equilibrada por resortes a tracción de acero aleado. Superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con perfiles laminados en frío en su cara inferior. Capacidad máxima de 5.000 kg. Posición de espera con bloqueo de la plataforma para mayor seguridad y comodidad de manipulación, permite evitar colisiones accidentales en el retroceso y la aproximación del vehículo. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, insensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Pasarela de acero fija Alapont Global, de medidas 2000x1200mm. Nivelación de la plataforma equilibrada por resortes a tracción de acero aleado. Superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con perfiles laminados en frío en su cara inferior. Capacidad máxima de 5.000 kg. Posición de espera con bloqueo de la plataforma para mayor seguridad y comodidad de manipulación, permite evitar colisiones accidentales en el retroceso y la aproximación del vehículo. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, insensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Pasarela de acero fija Alapont Global, de medidas 2000x1500mm. Nivelación de la plataforma equilibrada por resortes a tracción de acero aleado. Superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con perfiles laminados en frío en su cara inferior. Capacidad máxima de 5.000 kg. Posición de espera con bloqueo de la plataforma para mayor seguridad y comodidad de manipulación, permite evitar colisiones accidentales en el retroceso y la aproximación del vehículo. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, insensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

[bookmark: _7xt5dpj16udh]Galvanizado 5t
Pasarela de acero fija Alapont Global, de medidas 1500x1000mm. Nivelación de la plataforma equilibrada por resortes a tracción de acero aleado. Superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con perfiles laminados en frío en su cara inferior. Capacidad máxima de 5.000 kg. Posición de espera con bloqueo de la plataforma para mayor seguridad y comodidad de manipulación, permite evitar colisiones accidentales en el retroceso y la aproximación del vehículo. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, insensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Acabado Galvanizado en caliente.

Pasarela de acero fija Alapont Global, de medidas 1500x1200mm. Nivelación de la plataforma equilibrada por resortes a tracción de acero aleado. Superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con perfiles laminados en frío en su cara inferior. Capacidad máxima de 5.000 kg. Posición de espera con bloqueo de la plataforma para mayor seguridad y comodidad de manipulación, permite evitar colisiones accidentales en el retroceso y la aproximación del vehículo. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, insensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Acabado Galvanizado en caliente.

Pasarela de acero fija Alapont Global, de medidas 1500x1200mm. Nivelación de la plataforma equilibrada por resortes a tracción de acero aleado. Superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con perfiles laminados en frío en su cara inferior. Capacidad máxima de 5.000 kg. Posición de espera con bloqueo de la plataforma para mayor seguridad y comodidad de manipulación, permite evitar colisiones accidentales en el retroceso y la aproximación del vehículo. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, insensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Acabado Galvanizado en caliente.

Pasarela de acero fija Alapont Global, de medidas 1500x1500mm. Nivelación de la plataforma equilibrada por resortes a tracción de acero aleado. Superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con perfiles laminados en frío en su cara inferior. Capacidad máxima de 5.000 kg. Posición de espera con bloqueo de la plataforma para mayor seguridad y comodidad de manipulación, permite evitar colisiones accidentales en el retroceso y la aproximación del vehículo. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, insensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Acabado Galvanizado en caliente.

Pasarela de acero fija Alapont Global, de medidas 2000x1000mm. Nivelación de la plataforma equilibrada por resortes a tracción de acero aleado. Superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con perfiles laminados en frío en su cara inferior. Capacidad máxima de 5.000 kg. Posición de espera con bloqueo de la plataforma para mayor seguridad y comodidad de manipulación, permite evitar colisiones accidentales en el retroceso y la aproximación del vehículo. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, insensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Acabado Galvanizado en caliente.

Pasarela de acero fija Alapont Global, de medidas 2000x1200mm. Nivelación de la plataforma equilibrada por resortes a tracción de acero aleado. Superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con perfiles laminados en frío en su cara inferior. Capacidad máxima de 5.000 kg. Posición de espera con bloqueo de la plataforma para mayor seguridad y comodidad de manipulación, permite evitar colisiones accidentales en el retroceso y la aproximación del vehículo. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, insensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Acabado Galvanizado en caliente.

Pasarela de acero fija Alapont Global, de medidas 2000x1500mm. Nivelación de la plataforma equilibrada por resortes a tracción de acero aleado. Superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con perfiles laminados en frío en su cara inferior. Capacidad máxima de 5.000 kg. Posición de espera con bloqueo de la plataforma para mayor seguridad y comodidad de manipulación, permite evitar colisiones accidentales en el retroceso y la aproximación del vehículo. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, insensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Acabado Galvanizado en caliente.


[bookmark: _d687os13euul]Pasarela de acero deslizante
[bookmark: _arjgaw5iu89e]Lacado 5t
Pasarela de acero deslizante Alapont Global, de medidas 1500x1000mm. Capacidad máxima de 5.000 kg. Movimiento de la plataforma equilibrado por resortes a tracción de acero aleado. Posición de espera con bloqueo de la plataforma, dotada de superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con tubo estructural. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, sensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Guiado transversal sobre carril sin fin (tipo deslizante) formado por 2 rodamientos radiales de apoyo vertical más 2 tándems de rodillos para contrarrestar el momento de giro, que permiten un fácil deslizamiento por el carril en vacío y que además absorben las fuerzas e impactos perjudiciales al carril de guiado, de forma que conserva la rectitud del mismo. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Pasarela de acero deslizante Alapont Global, de medidas 1500x1200mm. Capacidad máxima de 5.000 kg. Movimiento de la plataforma equilibrado por resortes a tracción de acero aleado. Posición de espera con bloqueo de la plataforma, dotada de superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con tubo estructural. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, sensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Guiado transversal sobre carril sin fin (tipo deslizante) formado por 2 rodamientos radiales de apoyo vertical más 2 tándems de rodillos para contrarrestar el momento de giro, que permiten un fácil deslizamiento por el carril en vacío y que además absorben las fuerzas e impactos perjudiciales al carril de guiado, de forma que conserva la rectitud del mismo. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Pasarela de acero deslizante Alapont Global, de medidas 1500x1500mm. Capacidad máxima de 5.000 kg. Movimiento de la plataforma equilibrado por resortes a tracción de acero aleado. Posición de espera con bloqueo de la plataforma, dotada de superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con tubo estructural. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, sensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Guiado transversal sobre carril sin fin (tipo deslizante) formado por 2 rodamientos radiales de apoyo vertical más 2 tándems de rodillos para contrarrestar el momento de giro, que permiten un fácil deslizamiento por el carril en vacío y que además absorben las fuerzas e impactos perjudiciales al carril de guiado, de forma que conserva la rectitud del mismo. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Pasarela de acero deslizante Alapont Global, de medidas 2000x1000mm. Capacidad máxima de 5.000 kg. Movimiento de la plataforma equilibrado por resortes a tracción de acero aleado. Posición de espera con bloqueo de la plataforma, dotada de superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con tubo estructural. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, sensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Guiado transversal sobre carril sin fin (tipo deslizante) formado por 2 rodamientos radiales de apoyo vertical más 2 tándems de rodillos para contrarrestar el momento de giro, que permiten un fácil deslizamiento por el carril en vacío y que además absorben las fuerzas e impactos perjudiciales al carril de guiado, de forma que conserva la rectitud del mismo. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Pasarela de acero deslizante Alapont Global, de medidas 2000x1200mm.Capacidad máxima de 5.000 kg.  Movimiento de la plataforma equilibrado por resortes a tracción de acero aleado. Posición de espera con bloqueo de la plataforma, dotada de superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con tubo estructural. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, sensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Guiado transversal sobre carril sin fin (tipo deslizante) formado por 2 rodamientos radiales de apoyo vertical más 2 tándems de rodillos para contrarrestar el momento de giro, que permiten un fácil deslizamiento por el carril en vacío y que además absorben las fuerzas e impactos perjudiciales al carril de guiado, de forma que conserva la rectitud del mismo. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Pasarela de acero deslizante Alapont Global, de medidas 2000x1500mm. Capacidad máxima de 5.000 kg. Movimiento de la plataforma equilibrado por resortes a tracción de acero aleado. Posición de espera con bloqueo de la plataforma, dotada de superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con tubo estructural. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, sensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Guiado transversal sobre carril sin fin (tipo deslizante) formado por 2 rodamientos radiales de apoyo vertical más 2 tándems de rodillos para contrarrestar el momento de giro, que permiten un fácil deslizamiento por el carril en vacío y que además absorben las fuerzas e impactos perjudiciales al carril de guiado, de forma que conserva la rectitud del mismo. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.
[bookmark: _k0o638s9up1m]Galvanizado 5t
Pasarela de acero deslizante Alapont Global, de medidas 1500x1000mm. Capacidad máxima de 5.000 kg. Movimiento de la plataforma equilibrado por resortes a tracción de acero aleado. Posición de espera con bloqueo de la plataforma, dotada de superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con tubo estructural. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, sensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Guiado transversal sobre carril sin fin (tipo deslizante) formado por 2 rodamientos radiales de apoyo vertical más 2 tándems de rodillos para contrarrestar el momento de giro, que permiten un fácil deslizamiento por el carril en vacío y que además absorben las fuerzas e impactos perjudiciales al carril de guiado, de forma que conserva la rectitud del mismo. Acabado Galvanizado en caliente.

Pasarela de acero deslizante Alapont Global, de medidas 1500x1200mm. Capacidad máxima de 5.000 kg. Movimiento de la plataforma equilibrado por resortes a tracción de acero aleado. Posición de espera con bloqueo de la plataforma, dotada de superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con tubo estructural. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, sensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Guiado transversal sobre carril sin fin (tipo deslizante) formado por 2 rodamientos radiales de apoyo vertical más 2 tándems de rodillos para contrarrestar el momento de giro, que permiten un fácil deslizamiento por el carril en vacío y que además absorben las fuerzas e impactos perjudiciales al carril de guiado, de forma que conserva la rectitud del mismo. Acabado Galvanizado en caliente.

Pasarela de acero deslizante Alapont Global, de medidas 1500x1500mm. Capacidad máxima de 5.000 kg. Movimiento de la plataforma equilibrado por resortes a tracción de acero aleado. Posición de espera con bloqueo de la plataforma, dotada de superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con tubo estructural. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, sensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Guiado transversal sobre carril sin fin (tipo deslizante) formado por 2 rodamientos radiales de apoyo vertical más 2 tándems de rodillos para contrarrestar el momento de giro, que permiten un fácil deslizamiento por el carril en vacío y que además absorben las fuerzas e impactos perjudiciales al carril de guiado, de forma que conserva la rectitud del mismo. Acabado Galvanizado en caliente.

Pasarela de acero deslizante Alapont Global, de medidas 2000x1000mm. Capacidad máxima de 5.000 kg. Movimiento de la plataforma equilibrado por resortes a tracción de acero aleado. Posición de espera con bloqueo de la plataforma, dotada de superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con tubo estructural. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, sensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Guiado transversal sobre carril sin fin (tipo deslizante) formado por 2 rodamientos radiales de apoyo vertical más 2 tándems de rodillos para contrarrestar el momento de giro, que permiten un fácil deslizamiento por el carril en vacío y que además absorben las fuerzas e impactos perjudiciales al carril de guiado, de forma que conserva la rectitud del mismo. Acabado Galvanizado en caliente.

Pasarela de acero deslizante Alapont Global, de medidas 2000x1200mm. Capacidad máxima de 5.000 kg. Movimiento de la plataforma equilibrado por resortes a tracción de acero aleado. Posición de espera con bloqueo de la plataforma, dotada de superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con tubo estructural. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, sensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Guiado transversal sobre carril sin fin (tipo deslizante) formado por 2 rodamientos radiales de apoyo vertical más 2 tándems de rodillos para contrarrestar el momento de giro, que permiten un fácil deslizamiento por el carril en vacío y que además absorben las fuerzas e impactos perjudiciales al carril de guiado, de forma que conserva la rectitud del mismo. Acabado Galvanizado en caliente.

Pasarela de acero deslizante Alapont Global, de medidas 2000x1500mm. Capacidad máxima de 5.000 kg. Movimiento de la plataforma equilibrado por resortes a tracción de acero aleado. Posición de espera con bloqueo de la plataforma, dotada de superficie antideslizante de seguridad para la maniobrabilidad de transporte y reforzada con tubo estructural. Articulación de bajo rozamiento y mantenimiento nulo, sensible a la entrada de suciedad y cuerpos extraños. Guiado transversal sobre carril sin fin (tipo deslizante) formado por 2 rodamientos radiales de apoyo vertical más 2 tándems de rodillos para contrarrestar el momento de giro, que permiten un fácil deslizamiento por el carril en vacío y que además absorben las fuerzas e impactos perjudiciales al carril de guiado, de forma que conserva la rectitud del mismo. Acabado Galvanizado en caliente.


