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Puerta rápida autorreparable Alapont Global, medidas de 4600x5600mm. Para flujo de mercancías contínuo para asegurar el aislamiento óptimo. Lona de pvc-nylon de 1mm con ventana transparente. dintel y guías de aluminio anodizado y acero inoxidable, con junta hermética de polietileno. Con resistencia a temperaturas extremas (-30°C a +70°C). Cuenta con mirilla rectangular PVC cristal de gran resistencia en el medio. Motor ip65 con velocidad de apertura (0,95 m/s). Sistema de seguridad formado por fotocélula de seguridad y detector de desenrollamiento, con barra inferior de polietileno flexible para impacto. Colores Negro RAL 9005, Gris RAL 7011, Azul RAL 5010.

