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Puertas seccionales Alapont Global, medidas de 500mm. Paneles de doble cara de acero galvanizado lacado con aislamiento térmico y acústico de espuma poliuretano PUR de 40mm. La solución más práctica y segura para la carga y descarga de mercancía, evitando desplomes y ocupando el mínimo espacio. Cuenta con una junta de sellado de EPMD que proporciona impermeabilidad y estanqueidad. Acabado lacado de color RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL 9002 en la cara interior. 

Puertas seccionales Alapont Global, medidas de 610mm. Paneles de doble cara de acero galvanizado lacado con aislamiento térmico y acústico de espuma poliuretano PUR de 40mm. La solución más práctica y segura para la carga y descarga de mercancía, evitando desplomes y ocupando el mínimo espacio. Cuenta con una junta de sellado de EPMD que proporciona impermeabilidad y estanqueidad. Acabado lacado de color RAL 9016 en la cara exterior y de color RAL 9002 en la cara interior.

