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Rampa vertical con labio fijo Alapont Global de medidas 2200x1825mm con labio de 400mm. Fabricado en chapa lagrimada 5/7 para la base y 13/15 de chapa lagrimada para el labio fijo. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200º. Potencia del grupo hidráulico 1,1 kw (1,5 CV) presión del servicio 170 bar, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP55 dotado de seta de parada de emergencia. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.


Rampa vertical con labio fijo Alapont Global de medidas 2200x2400mm con labio de 400mm. Fabricado en chapa lagrimada 5/7 para la base y 13/15 de chapa lagrimada para el labio fijo. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200º. Potencia del grupo hidráulico 1,1 kw (1,5 CV) presión del servicio 170 bar, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP55 dotado de seta de parada de emergencia. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Rampa vertical con labio fijo Alapont Global de medidas 2200x2400mm con labio de 400mm. Fabricado en chapa lagrimada 5/7 para la base y 13/15 de chapa lagrimada para el labio fijo. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200º. Potencia del grupo hidráulico 1,1 kw (1,5 CV) presión del servicio 170 bar, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP55 dotado de seta de parada de emergencia. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

[bookmark: _xyca5iwz4ooy]Galvanizado 6t
Rampa vertical con labio fijo Alapont Global de medidas 2200x1825mm con labio de 400mm. Fabricado en chapa lagrimada 5/7 para la base y 13/15 de chapa lagrimada para el labio fijo. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200º. Potencia del grupo hidráulico 1,1 kw (1,5 CV) presión del servicio 170 bar, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP55 dotado de seta de parada de emergencia. Acabado Galvanizado en caliente.


Rampa vertical con labio fijo Alapont Global de medidas 2200x2400mm con labio de 400mm. Fabricado en chapa lagrimada 5/7 para la base y 13/15 de chapa lagrimada para el labio fijo. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200º. Potencia del grupo hidráulico 1,1 kw (1,5 CV) presión del servicio 170 bar, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP55 dotado de seta de parada de emergencia. Acabado Galvanizado en caliente.
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Rampa vertical con labio fijo Alapont Global de medidas 2200x1825mm con labio de 400mm. Fabricado en chapa lagrimada 5/7 para la base y 13/15 de chapa lagrimada para el labio fijo. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200º. Potencia del grupo hidráulico 1,1 kw (1,5 CV) presión del servicio 170 bar, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP55 dotado de seta de parada de emergencia. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Rampa vertical con labio fijo Alapont Global de medidas 2200x2400mm con labio de 400mm. Fabricado en chapa lagrimada 5/7 para la base y 13/15 de chapa lagrimada para el labio fijo. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200º. Potencia del grupo hidráulico 1,1 kw (1,5 CV) presión del servicio 170 bar, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP55 dotado de seta de parada de emergencia. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

[bookmark: _5x9p2ku2i26h]Galvanizado carga 15t
Rampa vertical con labio fijo Alapont Global de medidas 2200x1825mm con labio de 400mm. Fabricado en chapa lagrimada 5/7 para la base y 13/15 de chapa lagrimada para el labio fijo. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200º. Potencia del grupo hidráulico 1,1 kw (1,5 CV) presión del servicio 170 bar, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP55 dotado de seta de parada de emergencia. Acabado Galvanizado en caliente.

Rampa vertical con labio fijo Alapont Global de medidas 2200x2400mm con labio de 400mm. Fabricado en chapa lagrimada 5/7 para la base y 13/15 de chapa lagrimada para el labio fijo. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200º. Potencia del grupo hidráulico 1,1 kw (1,5 CV) presión del servicio 170 bar, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP55 dotado de seta de parada de emergencia. Acabado Galvanizado en caliente.
