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Retenedor de camiones Alapont Global, de medidas 3000x583mm. Sistema de bloqueo de tráiler que actúa durante el proceso de carga y descarga de la mercancía, garantizando la inmovilización del vehículo hasta que finaliza el proceso. Sistema de retención mecánico. Con luces led de señalización e indicadores acústicos en interiores y exteriores. Consta de un cuadro de maniobra integral. 
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