[bookmark: _cjx8nd1fi19n]Topes de protección 
Topes de protección Alapont Global, de medidas 125x575x105mm. Garantiza la seguridad y amplía la durabilidad de vehículos y utensilios. Reforzado en acero de 12mm, haciendo un rendimiento óptimo. Acabado anticorrosivo, galvanizado en frío. Resistente a rayos UV, ácidos y detergentes. 

Topes de protección Alapont Global, de medidas 250x440x90mm. Garantiza la seguridad y amplía la durabilidad de vehículos y utensilios. Reforzado en acero de 12mm, haciendo un rendimiento óptimo. Acabado anticorrosivo, galvanizado en frío. Resistente a rayos UV, ácidos y detergentes. 

Topes de protección Alapont Global, de medidas 540x250x105mm. Garantiza la seguridad y amplía la durabilidad de vehículos y utensilios. Reforzado en acero de 12mm, haciendo un rendimiento óptimo. Acabado anticorrosivo, galvanizado en frío. Resistente a rayos UV, ácidos y detergentes. 

[bookmark: _drtekex0rxx3]Topes de protección móvil
Tope metálico móvil Alapont Global, de medidas 500x250x110mm. Capaz de desplazarse verticalmente. Reduce significativamente el desgaste del producto, minimizando la fricción con el vehículo. Con chapa de acero de 10 mm, 2 topes de goma independientes. Muelle de compresión del tope, listo para atornillar o soldar con un acabado anticorrosivo (galvanizado en frío).

[bookmark: _m86n4uuhpaht]Topes de protección de goma (caucho)
Topes de caucho Alapont Global, de medidas 500x80x80mm. De gran resistencia, con tope clásico y más usado en instalaciones estándares básicas. Para zona de uso tanto interior como exterior, resistente a rayos UV, ácidos y detergentes. Acabado anticorrosivo, galvanizado en frío en color negro RAL 9005.

Topes de caucho Alapont Global, de medidas 250x250x100mm. De gran resistencia, con tope clásico y más usado en instalaciones estándares básicas. Para zona de uso tanto interior como exterior, resistente a rayos UV, ácidos y detergentes. Acabado anticorrosivo, galvanizado en frío en color negro RAL 9005.

Topes de caucho Alapont Global, de medidas 500x250x90mm. De gran resistencia, con tope clásico y más usado en instalaciones estándares básicas. Para zona de uso tanto interior como exterior, resistente a rayos UV, ácidos y detergentes. Acabado anticorrosivo, galvanizado en frío en color negro RAL 9005.

