[bookmark: _27aau9sr8rsm]Smart dock + labio abatible
[bookmark: _pwerxfmq7a5o]Lacado carga 6t
Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 2000 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 2300 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 2500 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 2800 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 3000 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.


[bookmark: _v0irw7oxcqne]Galvanizado carga 6t
Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 2000 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado Galvanizado en caliente.


Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 2300 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 6,000 kg  estática de 9,000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado Galvanizado en caliente.

Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 2500 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado Galvanizado en caliente.

Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 2800 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado Galvanizado en caliente.

Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 3000 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado Galvanizado en caliente.

[bookmark: _sdmjpd1hi2de]Lacado carga 15t
Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 2000 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 2300 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.


Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 2500 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 2800 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 3000 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

[bookmark: _cpo0d6g1zkzq]Galvanizado carga 15t
Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 2000 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado Galvanizado en caliente.


Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 2300 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado Galvanizado en caliente.

Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 2500 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado Galvanizado en caliente.

Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 2800 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado Galvanizado en caliente.

Plataforma Smart-Dock Alapont Global de medidas 2000 x 3000 mm con labio de 400mm, chapa lagrimada 13/15, de 410 mm de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Laterales móviles salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada. Grupo hidráulico con motorización de 1,1 kw. (1,5 CV) - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia según normativa. Acabado Galvanizado en caliente.

[bookmark: _qsvqwbbpi51y]Labio telescópico carga 6t
[bookmark: _h36ckjq492o9]Lacado carga 6t
Rampa nivelable con labio telescópico Alapont Global de medidas 2000 x 2500 mm con labio de 400mm. Labio de chapa lagrimada 13/15, de 1000 mm. de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Laterales fijos salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200º. Grupo hidráulico con motorización de 1,5 kW - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Rampa nivelable con labio telescópico Alapont Global de medidas 2000 x 3000 mm con labio de 400mm. Labio de chapa lagrimada 13/15, de 1000 mm. de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Laterales fijos salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200º. Grupo hidráulico con motorización de 1,5 kW - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

[bookmark: _c1m5h7wb96e3]Galvanizado carga 6t
Rampa nivelable con labio telescópico Alapont Global de medidas 2000 x 2500 mm con labio de 400mm. Labio de chapa lagrimada 13/15, de 1000 mm. de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Laterales fijos salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200º. Grupo hidráulico con motorización de 1,5 kW - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia. Acabado Galvanizado en caliente.

Rampa nivelable con labio telescópico Alapont Global de medidas 2000 x 3000 mm con labio de 400mm. Labio de chapa lagrimada 13/15, de 1000 mm. de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 6.000 kg  estática de 9.000 kg. Laterales fijos salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200º. Grupo hidráulico con motorización de 1,5 kW - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia. Acabado Galvanizado en caliente.

[bookmark: _4s88a6t9gyjv]Lacado carga 15t
Rampa nivelable con labio telescópico Alapont Global de medidas 2000 x 2500 mm con labio de 400mm. Labio de chapa lagrimada 13/15, de 1000 mm. de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Laterales fijos salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200º. Grupo hidráulico con motorización de 1,5 kW - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

Rampa nivelable con labio telescópico Alapont Global de medidas 2000 x 3000 mm con labio de 400mm. Labio de chapa lagrimada 13/15, de 1000 mm. de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Laterales fijos salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200º. Grupo hidráulico con motorización de 1,5 kW - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia. Acabado pintura negro RAL 9005 microtexturizado.

[bookmark: _iw458q875ww7]Galvanizado carga 15t
Rampa nivelable con labio telescópico Alapont Global de medidas 2000 x 2500 mm con labio de 400mm. Labio de chapa lagrimada 13/15, de 1000 mm. de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Laterales fijos salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200º. Grupo hidráulico con motorización de 1,5 kW - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia. Acabado Galvanizado en caliente.

Rampa nivelable con labio telescópico Alapont Global de medidas 2000 x 3000 mm con labio de 400mm. Labio de chapa lagrimada 13/15, de 1000 mm. de longitud, con extremo fresado y pliegue de 5º mejorando la adaptación a la caja del camión. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg  estática de 18.000 kg. Laterales fijos salva pies. Totalmente tratado anticorrosivo y pintado al polvo con pintura polimerizada con curado al horno a 200º. Grupo hidráulico con motorización de 1,5 kW - 380 V trifásico, con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C). Cuadro eléctrico de maniobra con resistencia al agua IP 55 dotado de seta de parada de emergencia. Acabado Galvanizado en caliente.


