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Laqué charge 6t
Niveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 2000mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition peinture noir RAL 9005 micro-texturé.
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 2300mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition peinture noir RAL 9005 micro-texturé.
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 2500mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition peinture noir RAL 9005 micro-texturé.
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 2800mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition peinture noir RAL 9005 micro-texturé.
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 3000mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition peinture noir RAL 9005 micro-texturé.
Galvanisé charge 6t
[bookmark: _GoBack]NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 2000mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition galvanisée à chaud.
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 2300mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition galvanisée à chaud.
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 2500mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les deformatons et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition galvanisée à chaud.
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 2800mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition galvanisée à chaud.
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 3000mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition galvanisée à chaud.
Galvanisé charge 15t
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 2000mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 15 000 kg et statique de 18 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition galvanisée à chaud.
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 2300mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 15 000 kg et statique de 18 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition galvanisée à chaud.
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 2500mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 15 000 kg et statique de 18 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition galvanisée à chaud.
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 2800mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 15 000 kg et statique de 18 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition galvanisée à chaud.
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 3000mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 15 000 kg et statique de 18 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition galvanisée à chaud.
Laqué charge 15t
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 2000mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 15 000 kg et statique de 18 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition peinture noir RAL 9005 micro-texturé.
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 2300mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 15 000 kg et statique de 18 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition peinture noir RAL 9005 micro-texturé.
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 2500mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 15 000 kg et statique de 18 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition peinture noir RAL 9005 micro-texturé.
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 2800mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 15 000 kg et statique de 18 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition peinture noir RAL 9005 micro-texturé.
NIveleur de quai hydraulique   à lèvre rabattable Alapont Global de dimensions 2000 x 3000mm avec lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles type IPN 100) pour éviter les déformations et lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 15 000 kg et statique de 18 000 kg. La lèvre rabattable est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º permettant une transition douce avec le véhicule. Groupe moteur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), valves de sécurité antichute et mouvements souples. Dotée d'un mât de sécurité et de protections latérales garde-pieds. Finition peinture noir RAL 9005 micro-texturé.

