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Sas d’étanchéité rétractable Alapont Global, aux dimensions 3 400 x 3 400 mm. D'une hauteur de 3 400 mm et d'une profondeur avant de 600 mm. La largeur des bâches latérales est de 600 mm et celle de la bâche supérieure de 1 000 mm. L'épaisseur des parties avant est de 3 mm. La hauteur adaptée au montage sur le camion est de 500 mm. Réalisation des bâches en 3 000 g/m². Couleur standard : noir.

