[bookmark: _ytjjatgmjl6l]Rampe Verticale
[bookmark: _b6aan2pxlp0]Laqué - Charge 6t
[bookmark: _GoBack]Niveleur de quai vertical avec lèvre fixe Alapont Global, dimensions 2200x1825mm avec une lèvre de 400mm. Fabriquée en tôle larmée 5/7 pour la plateforme et 13/15 en tôle larmée pour la lèvre fixe. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. Entièrement traitée contre la corrosion et revêtue d'une peinture en poudre polymérisée avec cuisson au four à 200°C. Puissance du groupe hydraulique 1,1 kW (1,5 CV), pression de service 170 bar, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec protection étanche IP55, équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence "coup de poing". Finition peinture noir RAL 9005 microtexturé.
Niveleur de quai vertical avec lèvre fixe Alapont Global, dimensions 2200x2400mm avec une lèvre de 400mm. Fabriquée en tôle larmée 5/7 pour la plateforme et 13/15 en tôle larmée pour la lèvre fixe. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. Entièrement traitée contre la corrosion et revêtue d'une peinture en poudre polymérisée avec cuisson au four à 200°C. Puissance du groupe hydraulique 1,1 kW (1,5 CV), pression de service 170 bar, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec protection étanche IP55, équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence "coup de poing". Finition peinture noir RAL 9005 microtexturé.

[bookmark: _oqratqe1a42g]Galvanisé 6t
Niveleur de quai vertical avec lèvre fixe Alapont Global, dimensions 2200x1825mm avec une lèvre de 400mm. Fabriquée en tôle larmée 5/7 pour la plateforme et 13/15 en tôle larmée pour la lèvre fixe. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. Entièrement traitée contre la corrosion et revêtue d'une peinture en poudre polymérisée avec cuisson au four à 200°C. Puissance du groupe hydraulique 1,1 kW (1,5 CV), pression de service 170 bar, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec protection étanche IP55, équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence "coup de poing". Finition galvanisée à chaud.
Niveleur de quai vertical avec lèvre fixe Alapont Global, dimensions 2200x2400mm avec une lèvre de 400mm. Fabriquée en tôle larmée 5/7 pour la plateforme et 13/15 en tôle larmée pour la lèvre fixe. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. Entièrement traitée contre la corrosion et revêtue d'une peinture en poudre polymérisée avec cuisson au four à 200°C. Puissance du groupe hydraulique 1,1 kW (1,5 CV), pression de service 170 bar, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec protection étanche IP55, équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence "coup de poing". Finition galvanisée à chaud.

[bookmark: _mss16sxo23rb]Laqué - Charge 15t
Niveleur de quai vertical avec lèvre fixe Alapont Global, dimensions 2200x1825mm avec une lèvre de 400mm. Fabriquée en tôle larmée 5/7 pour la plateforme et 13/15 en tôle larmée pour la lèvre fixe. Capacité dynamique standard de 15 000 kg et statique de 18 000 kg. Entièrement traitée contre la corrosion et revêtue d'une peinture en poudre polymérisée avec cuisson au four à 200°C. Puissance du groupe hydraulique 1,1 kW (1,5 CV), pression de service 170 bar, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec protection étanche IP55, équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence "coup de poing". Finition peinture noir RAL 9005 microtexturé.
Niveleur de quai vertical avec lèvre fixe Alapont Global, dimensions 2200x2400mm avec une lèvre de 400mm. Fabriquée en tôle larmée 5/7 pour la plateforme et 13/15 en tôle larmée pour la lèvre fixe. Capacité dynamique standard de 15 000 kg et statique de 18 000 kg. Entièrement traitée contre la corrosion et revêtue d'une peinture en poudre polymérisée avec cuisson au four à 200°C. Puissance du groupe hydraulique 1,1 kW (1,5 CV), pression de service 170 bar, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec protection étanche IP55, équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence "coup de poing". Finition peinture noir RAL 9005 microtexturé.

[bookmark: _hdmz9qg0m9ty]Galvanisé - Charge 15t
Niveleur de quai vertical avec lèvre fixe Alapont Global, dimensions 2200x1825mm avec une lèvre de 400mm. Fabriquée en tôle larmée 5/7 pour la plateforme et 13/15 en tôle larmée pour la lèvre fixe. Capacité dynamique standard de 15 000 kg et statique de 18 000 kg. Entièrement traitée contre la corrosion et revêtue d'une peinture en poudre polymérisée avec cuisson au four à 200°C. Puissance du groupe hydraulique 1,1 kW (1,5 CV), pression de service 170 bar, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec protection étanche IP55, équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence "coup de poing". Finition galvanisée à chaud.
Niveleur de quai vertical avec lèvre fixe Alapont Global, dimensions 2200x2400mm avec une lèvre de 400mm. Fabriquée en tôle larmée 5/7 pour la plateforme et 13/15 en tôle larmée pour la lèvre fixe. Capacité dynamique standard de 15 000 kg et statique de 18 000 kg. Entièrement traitée contre la corrosion et revêtue d'une peinture en poudre polymérisée avec cuisson au four à 200°C. Puissance du groupe hydraulique 1,1 kW (1,5 CV), pression de service 170 bar, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec protection étanche IP55, équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence "coup de poing". Finition galvanisée à chaud.

