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[bookmark: _GoBack]Niveleur de quai  hydraulique avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2000mm avec une lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles de type IPN 100) pour éviter les déformations et une lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre télescopique est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º qui permet une transition fluide avec le véhicule. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), soupapes de sécurité antichute et mouvements fluides. Dotée d'une béquille de sécurité et de garde-pieds latéraux. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Niveleur de quai  hydraulique avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2300mm avec une lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles de type IPN 100) pour éviter les déformations et une lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre télescopique est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º qui permet une transition fluide avec le véhicule. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), soupapes de sécurité antichute et mouvements fluides. Dotée d'une béquille de sécurité et de garde-pieds latéraux. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Niveleur de quai  hydraulique avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2500mm avec une lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles de type IPN 100) pour éviter les déformations et une lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre télescopique est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º qui permet une transition fluide avec le véhicule. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), soupapes de sécurité antichute et mouvements fluides. Dotée d'une béquille de sécurité et de garde-pieds latéraux. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Niveleur de quai  hydraulique avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2800mm avec une lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles de type IPN 100) pour éviter les déformations et une lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre télescopique est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º qui permet une transition fluide avec le véhicule. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), soupapes de sécurité antichute et mouvements fluides. Dotée d'une béquille de sécurité et de garde-pieds latéraux. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Niveleur de quai  hydraulique avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 3000mm avec une lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles de type IPN 100) pour éviter les déformations et une lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre télescopique est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º qui permet une transition fluide avec le véhicule. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), soupapes de sécurité antichute et mouvements fluides. Dotée d'une béquille de sécurité et de garde-pieds latéraux. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
[bookmark: _ghbra4z5tsg0]Galvanisé charge 6t
Niveleur de quai  hydraulique avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2000mm avec une lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles de type IPN 100) pour éviter les déformations et una lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre télescopique est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º qui permet une transition fluide avec le véhicule. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), soupapes de sécurité antichute et mouvements fluides. Dotée d'une béquille de sécurité et de garde-pieds latéraux. Finition galvanisée à chaud.
Niveleur de quai  hydraulique avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2300mm avec une lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles de type IPN 100) pour éviter les déformations et una lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre télescopique est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º qui permet une transition fluide avec le véhicule. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), soupapes de sécurité antichute et mouvements fluides. Dotée d'une béquille de sécurité et de garde-pieds latéraux. Finition galvanisée à chaud.
Niveleur de quai  hydraulique avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2500mm avec une lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles de type IPN 100) pour éviter les déformations et una lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre télescopique est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º qui permet une transition fluide avec le véhicule. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), soupapes de sécurité antichute et mouvements fluides. Dotée d'une béquille de sécurité et de garde-pieds latéraux. Finition galvanisée à chaud.
Niveleur de quai  hydraulique avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2800mm avec une lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles de type IPN 100) pour éviter les déformations et una lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre télescopique est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º qui permet une transition fluide avec le véhicule. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), soupapes de sécurité antichute et mouvements fluides. Dotée d'une béquille de sécurité et de garde-pieds latéraux. Finition galvanisée à chaud.
Niveleur de quai  hydraulique avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 3000mm avec une lèvre de 400mm, avec plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles de type IPN 100) para éviter les déformations et una lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 6 000 kg et statique de 9 000 kg. La lèvre télescopique est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º qui permet une transition fluide avec le véhicule. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), soupapes de sécurité antichute et mouvements fluides. Dotée d'une béquille de sécurité et de garde-pieds latéraux. Finition galvanisée à chaud.
[bookmark: _anzeldbmbkfq]Galvanisé charge 15t
Niveleur de quai  hydraulique con lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2000mm avec une lèvre de 400mm, con plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles de type IPN 100) pour éviter les déformations et una lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 15 000 kg et statique de 18 000 kg. La lèvre télescopique est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º qui permet une transition fluide avec le véhicule. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C), soupapes de sécurité antichute et mouvements fluides. Dotée d'une béquille de sécurité et de garde-pieds latéraux. Finition galvanisée à chaud.
Niveleur de quai  hydraulique con lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2300mm avec une lèvre de 400mm, con plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles de type IPN 100) pour evitar les déformations et una lèvre de 13/15 mm. Capacité dynamique standard de 15 000 kg et statique de 18 000 kg. La lèvre télescopique est dotée d'un fraisage et d'un pliage à 5º qui permite una transición suave con el vehículo. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotée d'une béquille de sécurité et de garde-pieds latéraux. Finition galvanisée à chaud.
Niveleur de quai  hydraulique con lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2500mm avec una lèvre de 400mm, con plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles de type IPN 100) pour evitar les déformations et una lèvre de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y laterales guardapies. Finition galvanisée à chaud.
Niveleur de quai  hydraulique con lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2800mm avec una lèvre de 400mm, con plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inférieurs (10 poutrelles de type IPN 100) pour evitar les déformations et una lèvre de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y laterales guardapies. Finition galvanisée à chaud.
Niveleur de quai  hydraulique con lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 3000mm avec una lèvre de 400mm, con plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts structurels inferiores (10 poutrelles de type IPN 100) pour evitar les déformations et una lèvre de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y laterales guardapies. Finition galvanisée à chaud.
[bookmark: _mgsqec2c9nqo]Laqué carga 15t
Niveleur de quai  hydraulique con lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2000mm avec una lèvre de 400mm, con plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts estructurales inferiores (10 poutrelles de type IPN 100) pour evitar les déformations et una lèvre de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y laterales guardapies. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Niveleur de quai  hydraulique con lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2300mm avec una lèvre de 400mm, con plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts estructurales inferiores (10 poutrelles de type IPN 100) pour evitar les déformations et una lèvre de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y laterales guardapies. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Niveleur de quai  hydraulique con lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2500mm avec una lèvre de 400mm, con plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts estructurales inferiores (10 poutrelles de type IPN 100) pour evitar les déformations et una lèvre de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y laterales guardapies. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Niveleur de quai  hydraulique con lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2800mm avec una lèvre de 400mm, con plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts estructurales inferiores (10 poutrelles de type IPN 100) pour evitar les déformations et una lèvre de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y laterales guardapies. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Niveleur de quai  hydraulique con lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 3000mm avec una lèvre de 400mm, con plateforme en acier larmé de 5/7 mm et renforts estructurales inferiores (10 poutrelles de type IPN 100) pour evitar les déformations et una lèvre de 13/15 mm. Capacidad dinámica estándar de 15.000 kg estática de 18.000 kg. El labio abatible está provisto de un fresado y pliegue a 5º que permite una transición suave con el vehículo. Groupe motopropulseur d'env. 1,1 kW con resistencia a temperaturas extremas (-20°C a +50°C), válvulas de seguridad anticaída y movimientos suaves. Dotada de mastil de seguridad y laterales guardapies. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.

