[bookmark: _n6z4zd45lbwm]Smart dock + lèvre rabattable
Laqué charge 6t
 Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 2000 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 6 000 kg statique de 9 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 2300 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 6 000 kg statique de 9 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 2500 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 6 000 kg statique de 9 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 2800 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 6 000 kg statique de 9 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 3000 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 6 000 kg statique de 9 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.

Galvanisé charge 6t
 Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 2000 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 6 000 kg statique de 9 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition galvanisée à chaud.
Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 2300 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 6 000 kg statique de 9 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition galvanisée à chaud.
Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 2500 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 6 000 kg statique de 9 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition galvanisée à chaud.
Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 2800 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 6 000 kg statique de 9 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition galvanisée à chaud.
Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 3000 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 6 000 kg statique de 9 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition galvanisée à chaud.
Laqué charge 15t
 Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 2000 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 15 000 kg statique de 18 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 2300 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 15 000 kg statique de 18 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 2500 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 15 000 kg statique de 18 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 2800 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 15 000 kg statique de 18 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 3000 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 15 000 kg statique de 18 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.

Galvanisé charge 15t
 Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 2000 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 15 000 kg statique de 18 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition galvanisée à chaud.
Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 2300 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 15 000 kg statique de 18 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition galvanisée à chaud.
Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 2500 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 15 000 kg statique de 18 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition galvanisée à chaud.
Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 2800 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 15 000 kg statique de 18 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition galvanisée à chaud.
Plateforme Smart-Dock Alapont Global de dimensions 2000 x 3000 mm avec lèvre de 400 mm, tôle larmée 13/15, de 410 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 15 000 kg statique de 18 000 kg. Côtés mobiles protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,1 kW (1,5 CV) - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence conformément à la réglementation. Finition galvanisée à chaud.

[bookmark: _8331bm2661uy]Lèvre télescopique charge 6t
Laqué charge 6t
 Rampe niveleuse avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2500 mm avec lèvre de 400 mm. Lèvre en tôle larmée 13/15, de 1000 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 6 000 kg statique de 9 000 kg. Côtés fixes protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée avec cuisson au four à 200°. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,5 kW - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Rampe niveleuse avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 3000 mm avec lèvre de 400 mm. Lèvre en tôle larmée 13/15, de 1000 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 6 000 kg statique de 9 000 kg. Côtés fixes protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée avec cuisson au four à 200°. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,5 kW - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.

Galvanisé charge 6t
 Rampe niveleuse avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2500 mm avec lèvre de 400 mm. Lèvre en tôle larmée 13/15, de 1000 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 6 000 kg statique de 9 000 kg. Côtés fixes protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée avec cuisson au four à 200°. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,5 kW - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence. Finition galvanisée à chaud.
Rampe niveleuse avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 3000 mm avec lèvre de 400 mm. Lèvre en tôle larmée 13/15, de 1000 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 6 000 kg statique de 9 000 kg. Côtés fixes protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée avec cuisson au four à 200°. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,5 kW - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence. Finition galvanisée à chaud.

Laqué charge 15t
 Rampe niveleuse avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2500 mm avec lèvre de 400 mm. Lèvre en tôle larmée 13/15, de 1000 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 15 000 kg statique de 18 000 kg. Côtés fixes protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée avec cuisson au four à 200°. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,5 kW - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.
Rampe niveleuse avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 3000 mm avec lèvre de 400 mm. Lèvre en tôle larmée 13/15, de 1000 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 15 000 kg statique de 18 000 kg. Côtés fixes protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée avec cuisson au four à 200°. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,5 kW - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence. Finition peinture noire RAL 9005 microtexturée.

Galvanisé charge 15t
 Rampe niveleuse avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 2500 mm avec lèvre de 400 mm. Lèvre en tôle larmée 13/15, de 1000 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 15 000 kg statique de 18 000 kg. Côtés fixes protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée avec cuisson au four à 200°. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,5 kW - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence. Finition galvanisée à chaud.
Rampe niveleuse avec lèvre télescopique Alapont Global de dimensions 2000 x 3000 mm avec lèvre de 400 mm. Lèvre en tôle larmée 13/15, de 1000 mm de longueur, avec extrémité fraisée et pliage de 5° améliorant l’adaptation à la caisse du camion. Capacité dynamique standard de 15 000 kg statique de 18 000 kg. Côtés fixes protège-pieds. Entièrement traité anticorrosion et peint par poudrage avec peinture polymérisée avec cuisson au four à 200°. Groupe hydraulique avec motorisation de 1,5 kW - 380 V triphasé, avec résistance aux températures extrêmes (-20°C à +50°C). Coffret électrique de commande avec résistance à l’eau IP 55 équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence. Finition galvanisée à chaud.

