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Abrigo espumado Alapont Global, de medidas laterales 3000x300x300mm y dintel: 2800x300x300mm. Mejora la eficiencia energética y la seguridad en las operaciones de carga y descarga en almacenes refrigerados. Con sello térmico y físico que reduce la transferencia de aire y temperatura entre los ambientes internos y externos. De PVC negro con foam, reforzado con estructura fija. Color estándar negro.

